Příloha 4 Technická specifikace

**Technická specifikace**

pro veřejnou zakázku s názvem:

**„Vozidla s alternativním pohonem – Technické služby Břeclav, příspěvková organizace“**

*Dodavatel do sloupce „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.*

**VOZIDLO Č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | **Nabídka – doplní dodavatel**  Vepište číselnou hodnotu,  příp. ANO/NE |
| Kategorie vozidla N1 | Ano | **ANO/NE** |
| Rozměry vozidla:  - délka  - šířka  - výška | Max. 5.000 mm  Max. 1.650 mm  Max. 1.900 mm | **ANO/NE**  **……. mm**  **……. mm**  **……. mm** |
| Elektrický pohon | Ano | **ANO/NE** |
| Integrovaná nabíječka  (z elektrické sítě 230V) | Ano | **ANO/NE** |
| Výkon motoru | Min. 30 kW | **ANO/NE**  **……. kW** |
| Typ vozidla – valník sklápěč | Ano | **ANO/NE** |
| Náhon nápravy | Zadní | **ANO/NE** |
| Záruční doba (auto i baterie) | Min. 36 měsíců | **ANO/NE**  **……. měsíců** |
| Dojezd | Min. 200 km | **ANO/NE**  **……. km** |
| Maximální rychlost | 90 km/hod. | **ANO/NE**  **……. km/hod** |
| Baterie LiFeP04 | Ano | **ANO/NE** |
| Kapacita baterie | Min. 40kWh | **ANO/NE**  **……. kWh** |
| Rozvor | Min. 3.000 mm | **ANO/NE**  **……. mm** |
| Užitečné zatížení | Min. 900 kg | **ANO/NE**  **……. kg** |
| Velikost ložné plochy | Min. 4 m2 | **ANO/NE**  **……. m2** |
| Sklopné bočnice | Ano | **ANO/NE** |
| Počet míst k sezení | 2 | **ANO/NE**  **……. míst** |
| LED maják | Ano | **ANO/NE** |
| LED světla pro denní svícení | Ano | **ANO/NE** |
| Klimatizace | Ano | **ANO/NE** |
| Topení | Ano | **ANO/NE** |
| Rekuperace | Ano | **ANO/NE** |
| Dřevěná podlaha + oka na uchycení nákladu | Ano | **ANO/NE** |
| Zadní kamera | Ano | **ANO/NE** |
| Posilovač řízení | Ano | **ANO/NE** |
| Centrální zamykání | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo bude nové, nepoužité a plně funkční, přičemž se bude jednot o vozidlo s elektrickým pohonem (elektromobil) kategorie N1 (nákladní do 3,5 t včetně) | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené výše uvedenou Výzvou č. 11/2025, jejíž text je dostupný na webových stránkách Národního programu Životní prostředí na adrese: <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159> | Ano | **ANO/NE** |

**VOZIDLO Č. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | **Nabídka – doplní dodavatel**  Vepište číselnou hodnotu,  příp. ANO/NE |
| Kategorie vozidla N1 | Ano | **ANO/NE** |
| Rozměry vozidla:  - délka  - šířka  - výška | Max. 5.000 mm  Max. 1.650 mm  Max. 1.900 mm | **ANO/NE**  **……. mm**  **……. mm**  **……. mm** |
| Elektrický pohon | Ano | **ANO/NE** |
| Integrovaná nabíječka  (z elektrické sítě 230V) | Ano | **ANO/NE** |
| Výkon motoru | Min. 30 kW | **ANO/NE**  **……. kW** |
| Typ vozidla – valník sklápěč | Ano | **ANO/NE** |
| Náhon nápravy | Zadní | **ANO/NE** |
| Záruční doba (auto i baterie) | Min. 36 měsíců | **ANO/NE**  **……. měsíců** |
| Dojezd | Min. 200 km | **ANO/NE**  **……. km** |
| Maximální rychlost | 90 km/hod. | **ANO/NE**  **……. km/hod** |
| Kapacita baterie | Min. 40kWh | **ANO/NE**  **……. kWh** |
| Rozvor | Min. 3.000 mm | **ANO/NE**  **……. mm** |
| Užitečné zatížení | Min. 800 kg | **ANO/NE**  **……. kg** |
| Velikost ložné plochy | Min. 3 m2 | **ANO/NE**  **……. m2** |
| Sklopné bočnice | Ano | **ANO/NE** |
| Počet míst k sezení | 5 | **ANO/NE**  **……. míst** |
| LED maják | Ano | **ANO/NE** |
| LED světla pro denní svícení | Ano | **ANO/NE** |
| Klimatizace | Ano | **ANO/NE** |
| Topení | Ano | **ANO/NE** |
| Rekuperace | Ano | **ANO/NE** |
| Dřevěná podlaha + oka na uchycení nákladu | Ano | **ANO/NE** |
| Zadní kamera | Ano | **ANO/NE** |
| Posilovač řízení | Ano | **ANO/NE** |
| Centrální zamykání | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo bude nové, nepoužité a plně funkční, přičemž se bude jednot o vozidlo s elektrickým pohonem (elektromobil) kategorie N1 (nákladní do 3,5 t včetně) | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu | Ano | **ANO/NE** |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené výše uvedenou Výzvou č. 11/2025, jejíž text je dostupný na webových stránkách Národního programu Životní prostředí na adrese: <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159> | Ano | **ANO/NE** |