|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 1 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| O24 | Plastové okno dvoukřídlé fix. | 2500 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 |  | | dvojsklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 110 mm |
| O25 | Plastové okno dvoukřídlé fix. | 2150 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 |  | | dvojsklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 110 mm |
| O26 | Hliníkové okno dvoukřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EI45 DP3 | 2400 x 1130 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 3  -  -  3 | - | | protipožární sklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  6x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 260 mm |
| O27 | Hliníkové okno dvoukřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EI60 DP3 | 2400 x 1450 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 | - | | protipožární sklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  2x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 190 mm |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 2 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| O28 | Hliníkové okno jednokřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EI60DP3 | 840 x 840 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  4  -  4 |  | | protipožární sklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  8x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 190 mm |
| O29 | Hliníkové okno dvoukřídlé  neotvíravé protipožární. Odolnost EI60DP3 | 1780x840 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 |  | | protipožární sklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  4x Vnitřní parapet  Plastový  š. = 190 mm |

Poznámky:

* Okna ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
* Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 3 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D11 | Dřevěné dveře jednokřídlé  levé, otvíravé, protipožární odolnost EW15 DP3 | 900 x 1970  (980 x 2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru |
| D12 | Dřevěné dveře dvoukřídlé pravé, otvíravé. | 800 x 1970  (980 x 2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru,  dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D13 | Dřevěné dveře dvoukřídlé pravé, otvíravé. | 700 x 1970  (770 x 2005) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni s drážkou pro těsnění |
| D14 | Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé. | 700 x 1970  (770 x 2005) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 2  -  -  2 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni s drážkou pro těsnění |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 4 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D15 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 15 DP3-Sm-C | 800 x 1970  (900 x 2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni s těsněním |
| D16 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 900 x 1970  (980 x 2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru,  dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D17 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 30 DP3-Sm-c | 900 x 1970  (980x2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožárnízárubni - dvourámová s těsněním s děleným tepelným mostem |
| D18 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 900 x 1970  (1000x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni s těsněním s děleným tepelným mostem |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 5 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D19 | Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EI 30 DP3-Sm-c | 1900 x 1970  (1980x2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Levé křídlo:  Kovová klika stříbrná  Pravé křídlo:  aretace | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru |
| D20 | Ocelové dveře dvoukřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3 | 2900 x 2450  (3000x2500) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Levé křídlo:  Kovová klika stříbrná  Pravé křídlo:  Dvoubodový pákový zavírač na vnitřní straně | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru  Šířka křídel  L. = 1,2 m  P. = 1,7 m  Nátěr vrat pro vnitřní prostředí. |
| D21 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3 | 900 x 1970  (980x2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru |
| D22 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 30 DP3-C | 900 x 1970  (980x2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožárnízárubni - dvourámová s těsněním s děleným tepelným mostem |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 6 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D23 | Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé, protipožární, odolnost EW 15 DP3 | 1900 x 1970  (1980x2010) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo  s dekorem | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožární zárubni – dvourámová s těsněním, dodatečná montáž do hotového otvoru |
| D24 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární EI30 DP3-C | 900 x 1970  (1000x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni s děleným tepelným mostem |
| D25 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární odolnost EI 15 DP3-Sm-C | 900 x 1970  (1000x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň s protipožární úpravou |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 7 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D26 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 700 x 1970  (770x2005) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni |
| D27 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 1000 x 1970  (1070x2005) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni |
| D28 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 1100 x 1970  (1170x2005) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni |
| D29 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  3  -  3 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 8 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D30 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň. |
| D31 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň |
| D32 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň |
| D33 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 700 x 1970  (800x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  3  2  5 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň |
| D34 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 700 x 1970  (800x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  6  1  7 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 9 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D35 | dveře z nerezové oceli, jednokřídlé levé, otvíravé. | 1100 x 1970 (1200x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -3-3 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli. |
| D36 | dveře protipožární hliníkové, jednokřídlé pravé, odolnost EW 30-C DP3 | 1050 x 2000 (1250x2100) | 1.np2.np3.npΣ = | -1-1 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni protipožární rámové |
| D37 | Dřevěné dveře dvoukřídlé levé, otvíravé. | 1800 x 1970  (1900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Stříbrná klika | | Sklo čiré | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli, elektrické otevírání |
| D38 | dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé. | 800 x 1970 (900x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -1-1 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 10 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D39 | dveře z nerezové oceli, jednokřídlé levé, otvíravé. | 1100 x 1970 (1200x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -3-3 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli. Dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D40 | dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé. | 1100 x 1970 (1200x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -1-1 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli. Dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D41 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 700 x 1970 (800x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -123 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň. Dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D42 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 700 x 1970 (800x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -1-1 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň. Dveřní křídlo s větrací mřížkou. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 11 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D43 | Dřevěné dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární dveře, odolnost EI 30 DP3-Sm-c | 900 x 1970  (1000x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  1  1 | Stříbrná klika | | Mléčné sklo | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň s protipožární úpravou  Elektronický zámek, odemykání čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu) |
| D44 | Dřevěné dveře jednokřídlé pravé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  3  3 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň, dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D45 | Dřevěné dveře jednokřídlé leavé, otvíravé. | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  4  4 | Stříbrná klika | | - | Potažené CPL folií RAL 7024  Grafitová šedá | Dřevěná obložková zárubeň, dveřní křídlo s větrací mřížkou. |
| D46 | Ocelové dveře jednokřídlé pravé, otvíravé, protipožární  EI 30 DP3-C | 800 x 1970  (900x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Ocelové RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové protipožární zárubni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 12 |
| D.1.1.2.34 Výpis vnitřních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D50 | neobsazeno |  |  |  |  | |  |  |  |
| D51 | Ocelové dveře jednokřídlé levé, otvíravé, protipožární  EI 30 DP3-C | 1400 x 1970  (1500x2020) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Stříbrná klika | | - | Ocelové RAL 7024  Grafitová šedá | V ocelové zárubni |
| D52 | dveře z nerezové oceli, jednokřídlé pravé, otvíravé. | 1100 x 1970 (1200x2020) | 1.np2.np3.npΣ = | -4-4 | Stříbrná klika | | - | Nerez ocel | V zárubni z nerezové oceli. |
| D53 | dveře hliníkové, jednokřídlé levé, otvíravé. | 1050 x 2000 (1250x2100) | 1.np2.np3.npΣ = | -1-1 | Stříbrná klika | | - | Ocelové RAL 7024 Grafitová šedá | Rámová zárubeň |

Poznámky:

* Dveře ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
* Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**pŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – KUCHYNĚ**

**So 01 – PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ**

**D.1.1.2.34**

**Výpis vnitřních výplní otvorů**

Název stavby:Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

Investor:Město Břeclav (IČ – 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Kat. území: Břeclav

Obec: Břeclav

Parc. č.: st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1

Datum: 07/2018

Stupeň: DPS

Č. zakázky: 055-17

Vypracoval: kolektiv projektantů

Kontroloval: Jiří Šetina, DiS.

Hlavní projektant: Ing. Marek Hasoň