|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | LIST 1 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka |
| O1a | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 0  7  0  7 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení oken v místnosti 2.29, 2.30, K.11, K8, K.7 opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 7x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=200mm 7x  sítě proti hmyzu |
| O1b | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 0  8  0  8 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 8x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=200mm 8x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z31  sítě proti hmyzu |
| O1c | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 4  0  0  4 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení oken v místnosti 1.21 opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 4x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=230mm 4x  Meziokenní žaluzie |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | LIST 2 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka |
| O2a | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  3  -  3 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení oken opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  2x  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=200mm 3x  sítě proti hmyzu |
| O2b | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  4  -  4 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  4x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 4x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z32  sítě proti hmyzu |
| O3 | Plastové okno dvoukřídlé se sloupkem, otvíravé, sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z32  Síť proti hmyzu |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | LIST 3 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka |
| O4 | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 1250 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení okna opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.= 200mm 1x  síť proti hmyzu |
| O5 | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 1500 x 1500 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  1  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z33 | |
| O6 | Plastové okno dvoukřídlé se sloupkem, otvíravé, sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  1  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | | LIST 4 | |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka | |
| O7a | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 1500 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  4  6 | Kovová klika stříbrná | | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení oken v místnosti 2.08 opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  ve 2.NP sítě proti hmyzu 2x | |
| O7b | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2500 x 1500 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  6  8 | Kovová klika stříbrná | | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení okna v místnosti 2.08 opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z34  ve 2.NP sítě proti hmyzu 2x | |
| O8 | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2380 x 750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  0  1 | Kovová klika stříbrná | | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z35  Síť proti hmyzu | |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | | LIST 5 | |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka | |
| O9 | Plastové okno čtyřkřídlé. Hlavní křídla otevíravé ven, horní křídla sklápěcí.  Ovládání otevírání hlavních křídel elektrickým impulsem z EPS a tlačítkem od vstupu. | 2500 x 2250 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Otevírání horních křídel -  Kovová klika stříbrná | | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení okna opatřeno bezpečnostní folií. | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Síť proti hmyzu | |
| O10 | Plastové okno čtyřkřídlé. s nadsvětlíkem. Otevíravé dovnitř, spodní křídla sklápěcí.  Ovládání otevírání hlavních křídel elektrickým impulsem z EPS a tlačítkem od vstupu. | 2500 x 2250 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  1  1 | Otevírání spodních křídel -Pákový ovladač | | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x | |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | | | LIST 6 | |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | | Barevný odstín | | Poznámka | |
| O11 | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 3430 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 1x  Vnitřní parapet  ne | |
| O12 | Plastové okno čtyřkřídlé. Krajní křídla otvíravé sklopné, středové křídla otvíravé. | 5720 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 1x  Vnitřní parapet  ne | |
| O13 | Plastové okno jednokřídlé otvíravé. | 1000 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 2  -  -  2 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | | RAL 7024  Grafitová šedá | | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 1x  Vnitřní parapet  ne | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 7 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| O14 | Plastové okno čtyřkřídlé. Krajní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé. | 5890 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 1x  Vnitřní parapet  ne |
| O15 | Plastové okno trojkřídlé. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé a středové křídlo otvíravé. | 4100 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=170mm 1x  Vnitřní parapet  ne |
| O16 | Plastové okno dvojkřídlé. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé křídlo otvíravé. | 3050 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=70mm 1x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 8 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| O17 | Plastové okno čtyřkřídlé. Krajní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé. | 5450 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=70mm 1x |
| O18 | Plastové okno trojkřídlé. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé a středové křídlo otvíravé. | 3900 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=70mm 1x |
| O19 | Plastové okno čtyřkřídlé. Krajní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé. | 5515 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=70mm 1x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 9 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| O20 | Plastové okno čtyřkřídlé. Krajní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé. | 5650 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=70mm 1x |
| O21 | Hliníkové okno dvoukřídlé neotvíravé protipožární. Odolnost EW 30 DP3 | 2500 x 1750 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | protipožární sklo | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet FeZn s PU nástřikem  š.=270mm 1x  Vnitřní parapet  Plastový  š.=200mm 1x  Meziokenní žaluzie |
| O22 | Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací. | 2380 x 1500 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  -  1  1 | Kovová klika stříbrná | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K | RAL 7024  Grafitová šedá | Včetně doplňků:  Vnější parapet systémový  Vnitřní parapet  Plastový  š.=300mm 1x  Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z36  Síť proti hmyzu |

Poznámky:

* Okna ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
* Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 10 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměry  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D1 | Vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé levé s nadsvětlíkem, otvíravé ven , pravé křídlo pevné otvíravé s aretací, nadsvětlík s pevným zasklením. | 2000 x 2000  (2200x2950) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Levé křídlo -panikové kování  Pravé křídlo | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno bezp. folií. | RAL 7024  Grafitová šedá | Bezbariérová úprava  Rámová zárubeň |
| D2 | Vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé levé s nadsvětlíkem, otvíravé ven, pravé křídlo pevné otvíravé s aretací, nadsvětlík s pevným zasklením. | 1800 x 2150  (2000x2950) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Panikové kování | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno bezp.folií. | RAL 7024  Grafitová šedá | Bezbariérová úprava  Rámová zárubeň  Elektronický zámek, odemykání pomocí el. vrátného a čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu) |
| D3 | Vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé pravé, pravé křídlo otvíravé ven, levé křídlo pevné -otvíravé s aretací | 2000 x 2000 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Pravé křídlo -panikové kování  Levé křídlo – dvoubodový pákový zavírač na vnitřní straně | | Tepelně-izolační trojsklo,  Uw =0,92 W/m2K  Zasklení opatřeno bezp.folií. | RAL 7024  Grafitová šedá | Bezbariérová úprava  Rámová zárubeň  Elektronický zámek, odemykání pomocí el. vrátného a čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 11 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměr  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D4 | Plné hliníkové dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 1100 x 2150 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |
| D5 | Sekční garážové vrata | 2500 x 2400 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 7  -  -  7 |  | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Panel vrat s prosvětlením |
| D6 | Plné hliníkové dveře jednokřídlé levé, otvíravé. | 900 x 2150 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |
| D7 | Rolovací vrata s hliníkovými profily s boxem v otvoru nad vraty | 2000 x 2200 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  2  -  2 |  | | - | RAL 7024  Grafitová šedá |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 12 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměr  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D8 | Dvoukřídlé protipožární ocelové otvíravé vrata, asymetrické. Odolnost EI30 DP1-C | 2900 x 2450 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Levé křídlo:  Kovová klika stříbrná  Pravé křídlo:  Dvoubodový pákový zavírač na vnitřní straně | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Šířka křídel  P. = 1,2 m  L. = 1,7 m  Nátěr vrat pro venkovní prostředí. |
| D9 | Částečně prosklené hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, otvíravé. | 1800 x 2100  (2000x2950) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |
| D10 | Částečně prosklené hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, otvíravé. | 1600 x 2100  (1800x3070) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | dvojsklo  Uw =1,1 W/m2K | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 13 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměr  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D47 | Částečně prosklené hliníkové dveře jednokřídlé levé s nadsvětlíkem, otvíravé. | 900x2000  (1100x3000) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |
| D48 | Částečně prosklené hliníkové dveře dvoukřídlé, otvíravé ven | 1800 x 2150  (2000x2250) | 1.np  2.np  3.np  Σ = | -  1  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň |
| D49 | Sekční garážové vrata s dveřním křídlem | 2500 x 2400 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 |  | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Panel vrat s prosvětlením |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav | | | | | | Vypracoval: Marek Bilíček | | | LIST 14 |
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře | | | | | | | | | |
| Označení na výkrese | Schematické zobrazení  popis | Rozměr  Průchozí  (stav. otvor)  (mm) | Podlaží | Počet ks | Vrchní kování | | Zasklení | Barevný odstín | Poznámka |
| D54 | Plné hliníkové dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.  Odolnost EI30 DP1-C | 1000 x 1970 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň  Výměna stávajících dveří. |
| D55 | Plné hliníkové dveře jednokřídlé levé, otvíravé.  Odolnost EI30 DP1-C | 900 x 1970 | 1.np  2.np  3.np  Σ = | 1  -  -  1 | Kovová klika stříbrná | | - | RAL 7024  Grafitová šedá | Rámová zárubeň  Výměna stávajících dveří. |

Poznámky:

* Dveře ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
* Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

**pŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – KUCHYNĚ**

**sO 01 – pŘÍSTAVBA kUCHYNĚ**

**D.1.1.2.33**

**Výpis venkovních výplní otvorů**

Název stavby:Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

Investor:Město Břeclav (IČ – 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Kat. území: Břeclav

Obec: Břeclav

Parc. č.: st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1

Datum: 07/2018

Stupeň: DPS

Č. zakázky: 055-17

Vypracoval: kolektiv projektantů

Kontroloval: Jiří Šetina, DiS.

Hlavní projektant: Ing. Marek Hasoň