Příloha 4 Technická specifikace

**Technická specifikace**

pro veřejnou zakázku s názvem:

**„Kompostárna Břeclav – bubnový třídič“**

*Dodavatel do sloupce „Nabídka“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.*

**Bubnový třídič**

**……………………………………………..………**

***(dodavatel doplní přesné označení, název, značku nabízeného stroje)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| **Počet ks** | **1 ks** | ………. ks |
| Délka stroje | min. 10 m | ………. m |
| Výška | min. 4,5 m | ………. m |
| Hmotnost | min. 6500 kg | ……….kg |
| Délka bubnu síta | min. 6 m | ………. m |
| Síla stěny síta | min. 6 mm | ………. mm |
| Průměr bubnu | min. 1,8 metru | ………. m |
| Posun materiálu vně bubnu pomocí náklonu síta bez šnekovice | ANO | ANO/NE |
| Vlastní podpěrné ocelové nohy | ANO | ANO/NE |
| Čistící kartáč | hydraulicky ovládaný | ANO/NE |
| Průměr čistícího kartáče | max 400 mm | ………. mm |
| Nakládací hrana síta: | min. 4 m | ………. m |
| Min objem násypky | min. 4 m3 | ………. m3 |
| Pohon pomocí dieselového motoru | ANO | ANO/NE |
| Výkon motoru | min. 25kW | ………. kW |
| Centrální mazání | ANO | ANO/NE |
| Podjezdová výška síta pod vynášecím koncem | min. 2 m | ………. m |
| Velikost ok v sítu | 25 mm | ………. mm |
| Přenos výkonu motoru na bubnové síto pomocí hydro motorů a gumových válců | ANO | ANO/NE |