**TECHNICKÉ PARAMETRY PRO 3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

|  |
| --- |
| **Sypač vozovek na kontejnerovém rámu s hákem – nástavba** |
| **1ks (nový)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry** | **Požadované zadavatelem** | **Nabízené uchazečem** |
| Pohon samostatným motorem. | Ano |  |
| Provozní napájení | 24 V |  |
| Nerezový zásobník a rám sypače | Objem min. 4,0 m3 |  |
| Ochranné síto | 100/100 |  |
| Odklopná plachtová střecha. | Ano |  |
| Vynášecí systém pro všechny druhy posypu a různé kvality materiálu. | Řetězový/šnekový |  |
| Zadní rozmetadlo | Nerezové, sklopné |  |
| Elektrické natáčení rozmetadla (změna posypového obrazce) | Ano |  |
| Drtič posypového materiálu před skluzem na rozmetadlo. | Ano |  |
| Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu. | Ano |  |
| Automatická regulace posypu | Ano |  |
| Dávkování inertního materiálu | Rozmezí 50 až 200 g/m2 |  |
| Dávkování posypové soli. | Rozmezí 5 až 50 g/m2 |  |
| Systém pro zvlhčování soli solankou. | Ano |  |
| Nádrže na solanku. | min. 1.200 l |  |
| Solankové hospodářství – nádrže s čerpadlem, samostatné ovládání v rozsahu 0-100%, pouze s automatickou regulací posypu | Ano |  |
| Sklopný nerezový žebřík pro inspekci kvality a množství posypu. | Ano |  |
| Možnost ukládání, sledování, diagnostiky a chybového hlášení závad, kontroly vstupů a výstupů komunikačních obvodů a provozních hodnot stavu sypače. | Ano |  |
| LED osvětlení zadního rozmetadla | Ano |  |
| LED osvětlení korby | Ano |  |
| Výstražné osvětlení (světelná alej+maják) | Ano |  |
| Montáž pomocí rámu jednohákového nosiče kontejnerů | Ano |  |
| Výška háku se zajišťovací západkou | 1.000 mm |  |
| Rozteč podélníků kontejnerového rámu | 1.060mm |  |
| Barva | RAL 2011 (oranžová) |  |
| Záruční doba | 24 měs. |  |

|  |
| --- |
| **Sypač vozovek na kontejnerovém rámu s hákem – nástavba** |
| **2ks (nový)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry** | **Požadované zadavatelem** | **Nabízené uchazečem** |
| Plastový zásobník | min. 1,0 m3  max. 1,3 m3 |  |
| Ochranné síto. | Ano |  |
| Odklopná střecha | Ano |  |
| Šnekový vynášecí systém pro všechny druhy posypu a různé kvality materiálu. | Ano |  |
| Provozní napájení | 12/24 V |  |
| Nerezové sklopné rozmetadlo | Ano |  |
| Pohon | Komunální hydraulika nosiče |  |
| Elektrické ovládání z místa obsluhy | Ano |  |
| Dávkování posypové soli. | Rozmezí 5 až 40 g/m2 |  |
| Dávkování inertního posypového materiálu | Rozmezí 30 až 50 g/m2 |  |
| Základní šířka rozhozu | 2 až 6 m |  |
| Mechanická změna asymetrie rozhozu |  |  |
| Rám sypače na výměnný systém stávajícího podvozku. | Ano |  |
| Osvětlení sypače | Ano |  |
| Oranžový výstražný maják na zádi sypače. | Ano |  |
| Výška háku se zajišťovací západkou | 900 mm |  |
| Rozteč podélníků kontejnerového rámu | 1.060mm |  |
| Barva | RAL 2011 (oranžová) |  |
| Záruční doba | 24 měs. |  |